|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение | Разнос каналов, кГц | ПЧ1,МГц | ПЧ2, МГц |
| СТ1 | 25 | 21,4 |  |
| СТ ISM |  | 110,59; 112,32 | 10,7 |
| ISM |  | 10,7; 21,4 |  |
| AMPS | 30 | 83; 86 | * 0,450; * 0,455 |
| GSM | 200 | 10,7; 71; 83; 149; 175; 200; 225; 254; 256; 199 (BTS GSM) | 13; 52 |
| GSM 180 0 (DCS) | 200 | 175; 200;225;254;256 199 (BTS GSM) |  |
| GSM 190  0 (PCS) | 200 | 175; 200;225;254;256 199 (BTS GSM) |  |
| DCS 1800 | 200 | 188; 254; 400 | 13 |
| CDMA |  | 85,38; 130,38; 183,6 210,38; 220,38 |  |
| W-CDMA |  | * 120; 150;160; 190;380; * 202,50 (RX); 392,50 (TX) |  |
| DECT | 1728 | 110,59; 112,32 | 10,7 |
| PHS | 220 | 248,45; 243,95 | 10,7 |